=== СПРАВКА ПО ПРОГРАММЕ VirtualComPy2R ===

ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ:
VirtualComPy2R - консольное приложение для работы с последовательными портами (COM-портами).
Программа позволяет отправлять и принимать данные через COM-порт в различных форматах.

АЛГОРИТМ РАБОТЫ:
1. При запуске программа сканирует доступные COM-порты
2. Пользователь выбирает порт из списка
3. Открывается главное меню с доступными командами
4. Запускается поток для приема данных из порта
5. Пользователь может выбирать различные действия из меню

ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ:

1. Отправка текстовых сообщений
   - Ввод текста с клавиатуры
   - Отправка текста в порт
   - Возврат в главное меню по команде 'q'

2. Отправка HEX данных
   - Ввод шестнадцатеричных данных (например: FF 00 AB)
   - Отправка данных в порт
   - Возврат в главное меню по команде 'q'

3. Отправка HEX данных с CRC16
   - Ввод шестнадцатеричных данных
   - Автоматический расчет CRC16 и добавление к данным
   - Отправка данных с CRC в порт
   - Возврат в главное меню по команде 'q'

4. Настройки порта
   - Изменение скорости (бод)
   - Изменение битов данных
   - Изменение стоп-битов
   - Изменение четности
   - Изменение управления потоком
   - Возврат в главное меню

5. Очистка экрана
   - Очистка консоли для лучшей читаемости

6. Команды ТАКТ
   - Отправка предустановленных команд ТАКТ1-ТАКТ26
   - Отображение времени отправки данных
   - Возврат в главное меню по клавише Esc

ПРИЕМ ДАННЫХ:
- Все принимаемые данные отображаются в HEX формате
- Если данные можно интерпретировать как текст, они также отображаются в текстовом формате
- Прием данных временно приостанавливается при вводе пользователем

НАСТРОЙКИ ПО УМОЛЧАНИЮ для стандартного COM порта:
- Скорость: 38400 бод
- Биты данных: 8
- Стоп-биты: 1
- Четность: нет
- Управление потоком: нет
- Таймаут: 50 мс

НАСТРОЙКИ ПО УМОЛЧАНИЮ для команд ТАКТ:
- Скорость: 9600 бод
- Биты данных: 8
- Стоп-биты: 1
- Четность: нет
- Управление потоком: нет
- Таймаут: 100 мс

ВЫХОД ИЗ ПРОГРАММЫ:
- Выбор пункта "Выход" в главном меню
- Нажатие Ctrl+C в любой момент